**承攬作業安全衛生查核表**

承攬商名稱: 承攬作業: 查核日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 檢 查 項 目 及 內 容 | 檢查結果 | | | 備 註 |
| 合 格 | 不合格 | 無此作業 |  | |
| 一般規定 | 已依公司「承攬商職業安全衛生管理準則」填具相關表單 |  |  |  |  | |
| 作業人員與「承攬商作業前職業安全衛生教育確認單」之受訓人  員相符 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 感  電 | 移動式電氣機具應有漏電斷路器 |  |  |  |  | |
| 電源線應有過載設施 |  |  |  |  | |
| 無直接使用裸線接電 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 吊  掛  作  業 | 已確實實施作業前點檢，並填具「吊掛作業前點檢表」 |  |  |  |  | |
| 起重機具有檢查合格證，並由具有操作合格證照人員擔任 |  |  |  |  | |
| 具有吊掛作業合格證照者擔任 |  |  |  |  | |
| 吊掛作業區應指派專人管制及警告標示 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 高  處  作  業 | 已確實實施作業前點檢，並填具「高處作業前點檢表」 |  |  |  |  | |
| 使用之合梯堅固且無損傷及腐蝕，兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢， 腳部有防滑絕緣腳座套 |  |  |  |  | |
| 使用合梯作業應佩掛安全帽，且夥同作業 |  |  |  |  | |
| 使用施工架作業應佩掛安全帶、安全帽，且夥同作業 |  |  |  |  | |
| 高處作業區域，各項安全衛生措施完善，並設有警告標示與禁止無關人員進入 |  |  |  |  | |
| 工具物料無掉落之虞 |  |  |  |  | |
| 使用移動式施工架或固定式施工鷹架前做好安全檢查 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 動  火  作  業 | 已確實實施作業前點檢，並填具「動火作業前點檢表」 |  |  |  |  | |
| 作業區域是否備有滅火器或防火毯 |  |  |  |  | |
| 滅火器壓力指針表是否正常 |  |  |  |  | |
| 作業區域易燃物易爆或設備，是否移除或隔離，  無爆炸火災發生 |  |  |  |  | |
| 交流電焊機應有自動電擊防止裝置 |  |  |  |  | |
| 鋼瓶固定牢靠.或使用鋼瓶推車固定 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 局  限  空  間 | 已確實實施作業前點檢，並填具「局限空間作業前點檢表」 |  |  |  |  | |
| 應有具合格證照之缺氧作業主管，並指定專任監視人員，確認有無缺氧、中毒..等危害，換氣裝置等設備無異常 |  |  |  |  | |
| 作業入口明顯處已張貼「局限空間作業注意事項」公告 |  |  |  |  | |
| 已備妥必要之防護設備及救援設備 |  |  |  |  | |
| 其他： |  |  |  |  | |
| 其他 | 作業區域有無確實圍籬 |  |  |  |  | |
| 各警告標誌是否確實設置 |  |  |  |  | |
| 是否依規定申請各作業許可單 |  |  |  |  | |

說明:

1. 分項作業請以打【🗸】表示；檢查結果請打【🗸】表示。
2. 本查核表由實際監工人員填寫；若有勾選【🗸】不合格，應有其追蹤結果，可於備註欄 中說明。
3. 本查核表由監工單位保存，保存年限一年。

單位主管： 檢查人員:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EOH-CP-01-CF07 112.03.30修訂